Bezpieczeństwo pożarowe instalacji elektrycznych: samogasnące peszle Ospel S.A.
[Katowice 21 września 2026] W szczycie sezonu budowlanego Ospel S.A. przypomina o rygorystycznych wymogach przeciwpożarowych dotyczących osłon tras kablowych. Zastosowanie samogasnących rur karbowanych (peszli) w klasie palności minimum V-1 to techniczny wymóg, który gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji, m.in. w budynkach użyteczności publicznej oraz konstrukcjach drewnianych

 
Odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla odbioru technicznego budynków o podwyższonym ryzyku pożarowym. Peszle instalacyjne Ospel charakteryzują się właściwościami samogasnącymi - po usunięciu źródła ognia materiał gaśnie samoistnie, nie rozprzestrzenia płomienia wzdłuż trasy kablowej i nie wydziela toksycznych substancji w wysokich temperaturach. Dzięki wdrożeniu nowej maszyny, która dozuje komponenty z laboratoryjną precyzją, mieszanka polimerów jest jednorodna w całym przekroju rury. Gwarantuje to identyczne właściwości ognioodporne na każdym metrze instalacji, a nie tylko uśrednione wartości dla danej partii produkcyjnej.
Do miejsc o zwiększonym obciążeniu mechanicznym oraz przy kontakcie z materiałami palnymi, producent dedykuje rury karbowane o wytrzymałości 750N (kolor czarny). Ich wzmocniona konstrukcja pozwala na bezpośrednie układanie w betonie (w tym zalewanym, wibrowanym i naparzanym), w posadzkach, a także w gruncie i na elewacjach zewnętrznych. Są one niezastąpione na powierzchniach palnych, takich jak poddasza i konstrukcje drewniane, oraz w obiektach użyteczności publicznej o najwyższych standardach ochrony p.poż. Peszle 750N oferowane są w średnicach Ø16, Ø20, Ø25 oraz Ø32 mm, konfekcjonowane w zwojach o długości 25 m i 50 m.
- Peszel niepalny to nie opcja premium, lecz wymóg techniczny w wielu zastosowaniach. Przy projektowaniu instalacji w budynkach takich jak szkoły, szpitale czy galerie handlowe, jest to element, który pojawia się w dokumentacji projektowej i podlega ścisłej weryfikacji podczas odbioru. Rury karbowane Ospel od zawsze wykonywane są z materiałów klasy minimum V-1, co daje instalatorom i inwestorom pewność pełnej zgodności z przepisami przeciwpożarowymi - wyjaśnia Paweł Szota, Dyrektor ds. Rozwoju w Ospel S.A.
więcej informacji na stronie producenta: https://www.ospel.pl/peszle-rury-elektroinstalacyjne-i-karbowane
O firmie:
Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma dostarcza na rynek niezawodne, bezpieczne i certyfikowane rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłowego, stale rozwijając swoje portfolio zgodnie z aktualnymi normami technicznymi.
 
Kontakt dla mediów:
Beata Pandel
Prokurent, Ospel S.A.
promocja@ospel.com.pl
Tel.: 32/67 37 106-110
www.ospel.pl
