Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych i zewnętrznych: Peszle UV 750N od Ospel S.A.
[KATOWICE 14 Sieprnia 2026] W szczycie sezonu na montaż instalacji fotowoltaicznych, Ospel S.A. przypomina o kluczowym elemencie bezpieczeństwa zewnętrznej infrastruktury elektrycznej. Wybór odpowiednich rur karbowanych, w tym czarnych peszli o podwyższonej odporności na ściskanie 750N z ochroną UV, stanowi podstawę bezawaryjnej pracy i trwałości okablowania narażonego na czynniki atmosferyczne.

 
Prowadzenie przewodów elektrycznych na zewnątrz budynków, na elewacjach oraz w obrębie systemów fotowoltaicznych wymaga zastosowania osłon odpornych na degradujące działanie promieniowania słonecznego. Do tego celu dedykowane są czarne rury karbowane (peszle) w klasie odporności na ściskanie 750N z ochroną UV. Ze względu na swoje parametry mechaniczne, sprawdzają się one również jako peszle ziemne, wykorzystywane przy bezpiecznym prowadzeniu instalacji podziemnych bezpośrednio w gruncie oraz w fundamentach budynków.
Konstrukcja rur instalacyjnych Ospel S.A. pozwala na ich bezpieczny transport, instalowanie i eksploatację w szerokim zakresie temperatur, od -5°C do +60°C. Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo obiektów budowlanych jest również klasa palności zastosowanego materiału, która w tym przypadku wynosi minimum V-1. Czarne peszle UV oferowane są w nawojach o długości 25 m oraz 50 m dla średnic Ø16 mm, Ø20 mm i Ø25 mm. Największy przekrój w tej serii – Ø32 mm – konfekcjonowany jest wyłącznie w zwojach 25-metrowych.
Odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed warunkami środowiskowymi to gwarancja bezpieczeństwa na lata, o czym przypomina ekspert producenta:
– Peszle Ospel produkujemy z pełną świadomością tych zagrożeń – są one odporne na promieniowanie UV, wilgoć oraz skrajne wahania temperatur. Niezależnie od tego, czy na obiekcie kładziemy standardowy model RKI-20A, którym jest rura karbowana instalacyjna 320N średnica zewnętrzna 20mm, czy potrzebujemy większego przekroju takiego jak RKI-25A (rura karbowana instalacyjna 320N średnica zewnętrzna 25mm), zyskujemy pewność, że tworzywo nie podda się po kilku latach na słońcu – wyjaśnia Paweł Szota, Dyrektor ds. Rozwoju w Ospel S.A.
O firmie:
Ospel S.A. to jeden z czołowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce z ponad 60-letnią tradycją. Firma dostarcza na rynek niezawodne, bezpieczne i certyfikowane rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłowego, stale rozwijając swoje portfolio zgodnie z aktualnymi normami technicznymi.
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